ダイニングテーブル

長年使って傷やシミだらけになってしまったダイニングテーブル。脚はまだまだ使えるので天板だけ新しく作ります♪

SPF材を天板のサイズに合わせてカットします。

天板のパーツを床に並べて組み立てていきます

一枚一枚板を繋げる＆反り防止として木材を木ネジで１箇所ずつ留めていきます。木ネジの先端が天板の上から飛び出ないように木ネジの長さに注意

ダイニングテーブルをひっくり返して天板と脚をバラバラにします

新たに作った天板と脚を合体していきます。

もとからあった穴は使わないので無視して、その隣に下穴を開けてビスで留めます。

しっかり固定できたら、テーブルをひっくり返して立った状態に戻します

サイドの木材も木ネジで横から打っていきます。穴はダボで埋めると綺麗に仕上がります♪今回は時間が無かったためダボで埋めず進めます。

天板が出来上がりました  
既存のダイニングテーブルより、幅を広くし、ソファーに合わせて若干高さも低くしました＊

ニッペホームさんのビンテージワックスを使ってアンティークな風合いを出していきます！

まずは歯ブラシを使って隙間や溝を塗っていきます

溝部分を塗り終えたら、スポンジを使って全体にまんべんなくワックスを塗り込んでいきます。

全体に塗り終えた状態。このまま30分ほど乾燥させます＊

30分経ったら、いらない布を使ってしっかり乾拭きします。

さらに24時間乾燥させ、乾拭きして色が移らなければ完成です

ヴィンテージワックスの色はウォルナット。既存のダイニングテーブルの色ともぴったり合いました

大きさも色も理想のダイニングテーブルです♪♪