窓の内側のサイズを測って   
木材をカットして   
組み立てます

組み立て方は   
角は木工ボンドとL字金具で固定

真ん中の交差する部分は   
T字とI字金具で固定

今ある窓枠が茶色で浮いてしまうので、上からモールディングをつけます。   
これは今ある窓枠のサイズでカットします。   
組み立てた物とモールディングを   
茶色で雑に塗ります

乾いたら   
この上から茶色が少し見えるように、白を雑に塗っていきます

原状回復するので   
今ある窓枠にマスキングテープを貼ってから、両面テープを貼ります

そこにモールディングを貼り付けて、作った窓枠をはめ込み   
完成です。