紹介文

「PLAYWOODのオリジナル家具で新生活をスタートしよう！キャンペーン」で頂いたPLAYWOODを使って、プランツラックを作ってみました。キャスターを付け可動式とすることで、植物に日光を当てたい時などは簡単に移動することができるようにしました。

**材料**

PLAYWOOD90　8  
針葉樹合板　1820mm×910mm 板厚15mm　2  
キャスター　4  
ジョイント金具　4セット

手順１

板はあらかじめ決めたサイズにホームセンターでカットしてもらいました。カットした板は丁寧にヤスリがけしておきます。

手順２

植物を置く中板です。簡単に取り出せるように穴を2箇所開けてあるのと、ジョイント金具にて接合するために加工を施してあります。どちらもホームセンターにて加工しました。

手順３

中板をジョイント金具にて組立てておきます。

手順４

組立てた中板を上から見たところです。

手順５

底板にキャスターを取り付けておきます。

手順６

いよいよ組立てていきます。まずは底辺部を4箇所PLAYWOODにて固定します。この際、底板の厚さだけ上部にずらして固定します

手順７

先に作っておいたキャスター付き底板上に被せるようにしてのせます。

手順８

中板を上から落としこむようにしてセットします

手順９  
上部を4箇所PLAYWOODにて固定します。

手順１０

組立完了! バランスを考えながら、好みの植物を入れていきます。

手順１１

植物を入れたところ。葉の形や色の組合せに注意してセットします。花を組合わせても素敵に仕上がると思います。

手順１２

番外編。中板をPLAYWOODに引っ掛けるようにして天板にすることもできます。お気に入りの小物や雑貨のディスプレイスペースにしてはいかが？

コツ

各部材のサイズを正確に決めた上でカットすることと、カットした後にささくれた部分をヤスリがけしておくと安全に使用することができます。今回は板を無塗装でナチュラルに仕上げましたが、白くペイントするなどしても良い雰囲気に仕上がると思います