ビンテージ風チェアー

材料です

2枚を重ねるようにビスボンドで貼り付けもう一つ作ります。

背もたれは、斜めにカットします。

クランプで倒れないように挟み座面と背面をボンド&ビスで留めていきます。脚の間にも補給を入れます。

ハイ出来上がり

ステイン塗ってペイント、ステンシル、座面はセブンでコピーして貼り付けてニス塗ってます。