キャスター付きサイドテーブル

2×4のSPF材と100均すのこ、コンパネの端材の寄せ集めです。   
それぞれ長さを決めてカットします

天板と底板になる部分はSPF材を使います。   
裏で細材で固定します

サイドは、すのことコンパネの端材を   
組み合わせて1枚ずつビスでとめていきます

こんな感じで厚さ、幅バラバラですが   
これはこれで ” 味 ” とします

サイド色をつけていきます   
1枚分だけホワイトのアクリル絵具でペイント

反対側はブラックでこんな感じにペイントしました

あとは、BRIWAXで色付けします   
で、これを一晩乾かします

あとは、底部分に、ダイソーのキャスター   
取り付けます

サイドのペイントした部分には   
chikoさんのステンシルシートで   
ステンシルして出来上がりです

ブラックver. です