材料   
セリア 45×15 板3枚   
ウォールバー本

寸法はこんな感じです！

ウォールバーの長さでの作成時の寸法です。

もっと長くしたい方は変えてくださいね。

こんな風にノコギリできります

ウォールバーにドリルで充電の先が入るぐらいに穴を開けます。

※開けすぎるとスカスカになるので注意。

こんな風にキツキツだとハマりこみます。

ウォールバーと手までの木をボンドと細い釘で止めます。

背板になる板もウォールバーと付けます。

ここもボンドは付けてくださいね。

好きな色に塗ります。

背板もしっかりな塗って下さい。

背板、ウォールバーにボンドを付け横板を付けます。

細い釘で止めていきます。   
数箇所打ってください。

残りの板をボンドと細い釘で止めていきます。

※この部分と背板間にタブレットが入ります。

ウォールバーの穴に充電器を指して出来上がりです。

横から見た感じはこんな感じです。